# とりあえず動かしてみる

インデックスに戻る

- ARgilの起動
- カメラのキャリブレーション
- パターンの登録

## ARgilの起動

ARgilをとりあえず動かしてみるには以下のようにしてください。

1. バイナリをダウンロードし、インストールをおこなう
2. [スタート]メニューの[すべてのプログラム]にある[ARgil]を実行する
3. 以下のようなウィンドウが現れる

4. パス入力フィールドにスクリプトパスを入力して[Execute]ボタンを押す
   まずは手始めにdata/image.jsあたりを実行してみましょう。
   他にもサンプルスクリプトがProgram Files\ARgil\data内にあります。基本的なスクリプト作成に列挙してありますので、試してみてください。

### うまく動かない場合

- カメラの設定ダイアログが開かない
  →カメラが正しく検出できていない可能性があります。WDM_camera_flipV.xmlのfriendly_name=の部分を、マイコンピュータ内[スキャナとカメラ]で表示されているデバイス名に置き換えてみてください。(例では Microsoft LifeCam HD-5000 #8)

- カメラの表示が遅い（コマ落ちなど）
  →設定ダイアログ表示時に、解像度を低く設定してみてください。

## カメラのキャリブレーション

カメラの歪みをあらかじめ測定しておくことで、実行時に歪みを補正しマーカー検出の精度を上げることができます。

カメラパラメータを測定するためには、camera_camera2を使用してください。

(説明作成中)

## パターンの登録

ARgilパッケージ内にはあらかじめ7つのマーカー用のパターンを用意してあります。

オリジナルでマーカーを作成したい場合は、mk_pattを使用してください。

(説明作成中)

インデックスに戻る

Copyright(C) 2010 やざわラボ
Powered by Carabiner BEITEL